IMI TA Muffenschieber TA 60 Ausführung DN 40, AMETAL-C

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

7318792625503

HAN:

51060040

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Bronze

Länge (mm)

90,00

Bedienung

Handrad

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

170,00

Nennweite DN

40,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

40,00