Berliner Biber Firstplatte

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Firstplatte

Farbton

braun, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, geflammt, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00

Länge (mm)

280,00

Schnittform

Segmentschnitt

Gewicht (kg)

1,30

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Deckbreite (cm)

15.5

Decklänge (cm)

24.5

Verpackung in Stück pro Palette

216