Berliner Biber Rillenlüfter

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044831931

HAN:

70170635

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

grau

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

1,50

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8

Deckbreite (cm)

15.5

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

192

Bedarf Stück pro lfm

6.5

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

7

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

45