BIBER ENTLÜFTER MIT GAUBE RS LQS ca.10 cm² FLECKFARBIG

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044802009

HAN:

70110302

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

2,60

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

2

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

64

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

10