BIBER ENTLÜFTER MIT RILLEN FLECKFARBIG

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044801941

HAN:

70192602

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

1,70

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

192

Bedarf Stück pro lfm

5.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

10

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

56