BIBER SOLARDURCHLAßZIEGEL TON NATUR PLUS

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044803792

HAN:

70113003

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

natur, rot

Oberfläche

naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

2,50

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

33.5