Biberschwanzziegel Doppelbiber

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Farbton

braun, kupfer, mehrfarbig, natur, rot

Format

Doppelbiber

Oberfläche

engobiert, glasiert, glatt, naturfarben, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

78,00

Länge (mm)

380,00

Ausrichtung

keine

Bauteil, Dachdeckung/Wandbekleidung

Anschluss, Ortgang

Gewicht (kg)

3,80

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8

Deckbreite (cm)

7.8

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

144