Biberschwanzziegel Entlüfter flach

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Schnittform

Rundschnitt

Gewicht (kg)

2,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

192

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

25