Biberschwanzziegel Unterläufer

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Unterläufer

Farbton

dunkelrot, grau, schwarz

Oberfläche

glasiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

1,40

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

18