DOPPELKREMPER Z5 EDELKUPFER

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

013059

Art Dachziegel

Hohlfalzziegel

Art Formziegel

Doppelwulst

Farbton

braun, kupfer

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

310,00

Länge (mm)

450,00

Gewicht (kg)

4,70

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

24

Deckbreite (cm)

21.7

Decklänge (cm)

33.8 - 35.8

Verpackung in Stück pro Palette

96

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,8