LÜFTER Z7V ALTROT

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

010349

Art Dachziegel

Reformziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

249,00

Länge (mm)

427,00

Gewicht (kg)

3,60

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 30

Deckbreite (cm)

20.5

Decklänge (cm)

25.0 - 35.0

Verpackung in Stück pro Palette

50

Bedarf Stück pro lfm

4.8

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

8.6

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

41.28