Fiori 40/40/3,8 sandbeige geschliffen

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991873197

HAN:

8740028

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10, R 13

Farbton

beige

Oberfläche

geschliffen, hydrophobiert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

400,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig