KANN Zena® Aqua Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Rechteckstein

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

geschliffen, gestrahlt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

200,00