Via Leano-Endpalisade 15/14/60 Muschelkalk nuanciert

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991327850

HAN:

670061

Art Palisade

Palisaden-Randstein

Farbton

beige, grau

Oberfläche

gebrochen, kugelgestrahlt, rau

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Höhe (mm)

600,00

Länge (mm)

150,00

Bewehrungsart

unbewehrt

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Systemfamilie

Via Leano®, Vermont®