Vios-Poolumrandung 45/30/30/4 Innenrundung beige feingestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991882878

HAN:

541622

Farbton

beige

Oberfläche

feingestrahlt

Sonderform

Eckstück

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

300,00

Höhe (mm)

40,00

Länge (mm)

450,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

RiBoN