Knauf Perfex XPS, Keilplatte

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAP

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

200,00 - 400,00

Wärmeleitfähigkeitsstufe

033

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasfasergewebe

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03