Knauf Piano GKFI, Feuerschutzplatte

Knauf Gips

Eigenschaften



Produkt

Bauplatte

Typ DIN EN 520

Typ DF, Typ DFH2

Höhe (mm)

12,50 - 18,00

Länge (mm)

2.000,00 - 3.000,00

Bauform

Bauplatte

Beschichtung

unbeschichtet