Knauf Presto One, Kratzputz

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Putzmörtel

Anwendung Putze

Dekorputz, Oberputz

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998

Oberflächenstruktur Putz

Kratzputz-Struktur

Spezifikation Mörtel

Leichtmörtel

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50