Knauf Rotkalk, Glätte

Knauf Gips

Eigenschaften



Anwendung Mörtel

Hand-Putzmörtel

Anwendung Putze

Oberputz

Bindemittelbasis

Kalk

Farbton

beige

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS I gem. DIN EN 998, MG I gem. DIN 1053, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Glattputz

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung