Knauf Rotkalk in-Klebemörtel

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Ausgleichsmörtel, Fachwerkmörtel, Hand-Putzmörtel, Klebmörtel, Klebemörtel, Putzmörtel

Anwendung Putze

Ausgleichsputz, Oberputz, Unterputz

Bindemittelbasis

Kalk, Lehm

Farbton

beige

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS I gem. DIN EN 998, MG I gem. DIN 1053, P II gem. DIN 18550

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung