Knauf Strahlenschutzplatte

Knauf Gips

Eigenschaften

Produkt

Bauplatte

Typ DIN EN 520

Typ DF

Höhe (mm)

13,00 - 15,50

Länge (mm)

2.000,00

Bauform

Bauplatte

Beschichtung

metallbeschichtet, unbeschichtet