Knauf UP 310, Sockelputz

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950000379

HAN:

00009723

Anwendung Putze

Außenwandputz, Sockelputz, Unterputz

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Klassifizierung nach DIN / EN

A gem. DIN EN 13279, CS IV gem. DIN EN 998, P III gem. DIN 18550

Spezifikation Mörtel

Putzmörtel, normal

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,00