Knauf WARM-WAND MW Wolle plus LX

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WD - Wärmedämmstoffe druckbelastbar, WD + WS Wärmedämmstoff für Sondereinsatz

Werkstoff

Mineralwolle

Länge (mm)

1.000,00

Wärmeleitfähigkeitsstufe

032

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03