Rotkalk in-Klebemörtel TecTem 25 kg 42 Sack/Palette

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950101274

HAN:

00522820

Anwendung Mörtel

Hand-Putzmörtel, Putzmörtel

Anwendung Putze

Oberputz

Bindemittelbasis

Kalk

Farbton

beige

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS I gem. DIN EN 998, MG I gem. DIN 1053, P II gem. DIN 18550

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung