Strahlenschutzplatten GKF 12,5 mm 625 x 2 0 0 0 mm HRK m. 0,5mm Blei

Knauf Gips

Eigenschaften



GTIN:

4003982146328

HAN:

00002938

Produkt

Bauplatte

Typ DIN EN 520

Typ DF

Höhe (mm)

13,00

Länge (mm)

2.000,00

Bauform

Bauplatte

Beschichtung

metallbeschichtet, unbeschichtet