Strahlenschutzplatten GKF 12,5 mm 625 x 2 0 0 0 mm HRK mit 3 mm Blei

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003982146427

HAN:

00021665

Produkt

Bauplatte

Typ DIN EN 520

Typ DF

Höhe (mm)

15,50

Länge (mm)

2.000,00

Bauform

Bauplatte

Beschichtung

metallbeschichtet, unbeschichtet