KRASO Revisionsschacht Poly - KG 2000

KRASO

Eigenschaften

Breite (mm)

450,00 - 550,00

Höhe (mm)

850,00

Innendurchmesser (mm)

370,00 - 469,00

Innenhöhe (mm)

800,00

Länge (mm)

450,00 - 550,00

Druckdichtigkeit (bar)

3,00

Gewicht (kg)

19,00 - 30,00

Nennweite DN

110,00 - 160,00

Anschlusshöhe Rohranschlüsse

770 mm (Zulauf), 780 mm (Ablauf), 760 mm (Zulauf), 780 mm (Ablauf)