Küberit Rampenprofile PR125

Küberit Profile Systems

Eigenschaften

Farbton

natur, silber

Oberfläche

eloxiert, unbehandelt

Profilart

Übergangsprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

120,50

Dicke Bodenbelag (mm)

12,50

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,25

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Farbtonbezeichnung Hersteller

F0 natur, F4 silber