Trendfuge Kontrast Sib. Lärche

Ladenburger

Eigenschaften

Farbton

beige, braun, grau, nach Hersteller-Farbkarte, natur, orange

Oberfläche

gehobelt, rau, unbehandelt

Werkstoff

Holz

Breite (mm)

96,00 - 121,00

Länge (mm)

3.000,00 - 6.050,00

Stärke (mm)

22,00

Art

Steckaußenschalung mit Nut und Feder

Holzart

Lärche, Sibirische Lärche

Holzsortierung

A-Sortierung, B-Sortierung

Deckmaß (mm)

76, 101

Eigenschaften

durch das Nut und Feder Fassadenprofil kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden

Oberflächenausbildung

8 mögliche Farbtöne

Sichtkanten gebrochen

Ja

Stk. pro Bund

6

Stk. pro Paket

160, 264