EPS 035 DAA ds, 200 kPaGefälledämmung

MOGAT-Werke

Eigenschaften

GTIN:

4029291019986

HAN:

HW1998

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Druckbelastbarkeitsstufe

ds - sehr hohe Druckbelastbarkeit

Kaschierung

unkaschiert

Wärmeleitfähigkeitsstufe

035