MOGAT Dämmung Flachdach Dämmplatte EPS

MOGAT-Werke

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD

Ausführung

Platte

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

1.000,00

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit, dm - mittlere Druckbelastbarkeit, ds - sehr hohe Druckbelastbarkeit

Kaschierung

unkaschiert

Wärmeleitfähigkeitsstufe

031, 032, 035, 040