MOGAT Dämmung Flachdach Dämmplatte PUR

MOGAT-Werke

Eigenschaften

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

40,00 - 140,00

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminium-Folie