MOGAT Dämmung Flachdach Gefälledämmung EPS

MOGAT-Werke

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Druckbelastbarkeitsstufe

dh - hohe Druckbelastbarkeit, dm - mittlere Druckbelastbarkeit, ds - sehr hohe Druckbelastbarkeit

Kaschierung

unkaschiert

Wärmeleitfähigkeitsstufe

031, 032, 035, 040