PUR-DÄMMPL. beids.alu 1200 x 600 x 120 mm, mit Falz

MOGAT-Werke

Eigenschaften

GTIN:

4029291021224

HAN:

HW2122

Ausführung

Platte

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

120,00

Kaschierung

beidseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminium-Folie