Novoferm - Sicherheitstür NovoSecur® ES-6

Novoferm

Eigenschaften

Art Tür

Drehflügeltür

Oberfläche

glatt

Öffnungsart

Drehflügel

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

875,00 - 1.000,00

Höhe (mm)

1.875,00 - 2.125,00

Bauart Türblatt

Sperrtür