Anbaueinheit für OKA-W, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195245223

HAN:

7424922

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

473,00

Montageöffnung

rechteckig

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Stahl

Nivellierbereich (m)

0,10 - 0,15