Steckdose 0°, 2-fach mit Erdungsstift 250V, 10/16A, PC, reinweiß, 9010

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012196048182

HAN:

6120172

Ausführung

Schutzkontaktstift

Farbton

weiß

Montageart

Geräteeinbaukanal

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

90,00

Höhe (mm)

45,00

Tiefe (mm)

39,00

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne

Befestigungsart

Rastbefestigung

RAL-Nummer

9010

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Anzahl der Einheiten

2,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00