OWAcoustic Humancare Sinfonia

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

28,00

Breite (mm)

600,00 - 625,00

Länge (mm)

600,00 - 1.250,00

Absorberklasse

B

Ausführung Bekleidung

Platte

Reinraumklasse

ISO 4

Schallabsorptionsgrad

0,90

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Oberfläche/Kaschierung

Vlies