OWAcoustic Sinfonia (weiß, grau, schwarz)

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



Farbton

grau, schwarz, weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

30,00

Breite (mm)

600,00 - 625,00

Länge (mm)

600,00 - 1.250,00

Stärke (mm)

15,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Schallabsorptionsgrad

0,85

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Oberfläche/Kaschierung

Vlies