THOMSIT TF 310 THOMSIT-FLOOR® Glasfaservlies

PCI Augsburg

Eigenschaften

GTIN:

4083200302286

HAN:

30228

Ausführung

Flächen-Armierung

Farbton

weiß

Werkstoff

Glasfaser

Breite (mm)

900,00

Länge (mm)

60.000,00

Chemische Beständigkeit

alkalibeständig

Faserart

Wirrfaser

Gewicht (kg/m²)

0,12