PREFA Dachschindel DS.19 Passschindel

PREFA

Eigenschaften



Farbton

anthrazit, braun, dunkelgrau, grau, grün, hellgrau, rot, schwarz

Form

Rechteck-Raute

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

300,00

Länge (mm)

400,00

Stärke (mm)

30,00

Ausführung Bekleidung

Schindel

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Polyester

Dachneigung (Grad)

16,00 - 25,00