PREFA EN 517 B DS-Haken P.10 ziegelr Profilquerschnitt:30x6 mm

PREFA

Eigenschaften

GTIN:

4043111096209

HAN:

120005

Korrosionsschutz

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Beschichtung

pulverbeschichtet

Breite (mm)

30,00

Länge (mm)

340,00