Randers Tegl IDEAL-VARIABEL Hohlfalzziegel Firstanschlusslüfter

Randers Tegl

Eigenschaften

Art Formziegel

Firstanschluss-Ziegel

Farbton

blau, braun, grau, grün, rot, schwarz

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, glasiert, satiniert, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

250,00

Länge (mm)

415,00

Deckbreite (mm)

204,00