RT 865 Laumans TIEFA XLTOP1 Entlüfterziegel malachitgrün

Randers Tegl

Eigenschaften

HAN:

98652053

Art Formziegel

Lüftungs-Ziegel

Farbton

grün

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

glasiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

284,00

Länge (mm)

420,00

Deckbreite (mm)

230,00

Decklänge (mm)

340,00 - 360,00