Record PST 20 Winkelschiebetür

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften

HAN:

record PST 20

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte

Feuerwiderstandsklasse

E 30, EI 30

Fluchtweg

geeignet für Flucht- und Rettungsweg

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, pulverbeschichtet

Öffnungsart

Schiebeflügel

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG, Isolierverglasung, Sicherheitsverglasung VSG

Werkstoff

Aluminium, Glas

Nennspannung AC (V)

230,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Anzahl Flügel

2,00

Dicke Verglasung (mm)

10,00 - 24,00

Durchgangsbreite (mm)

800,00 - 3.000,00

Durchgangshöhe (mm)

3.000,00

max. Leistungsaufnahme (W)

100,00

Netzfrequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Betriebsarten

Automatikbetrieb, Daueroffen, Handbetrieb, Einbahnverkehr, Verriegelt

Einbruchschutz-Option

Mehrpunktverriegelung, Bodenschienen, Sicherheitsschiene, Bodenschlösser (mechanisch)