RHEINZINK - Klick-Leiste - Dachsystem aus Titanzink

RHEINZINK

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, blank, matt

Werkstoff

Zink

Breite (mm)

345,00 - 545,00

Länge (mm)

0,00 - 6.000,00

Ausführung Bekleidung

Schare

Befestigung

klemmen

Brandverhalten

A1

Kantenausführung

Falz, gerade

Material Deckschicht

sonstige

Dachneigung (Grad)

3,00 - 90,00

Sonderformen

Konvex gerundete Dachformen, Konische Schare