Fultura DRF 100-55-80 ST

Richard Brink

Eigenschaften

HAN:

DRF 100-55-80 ST

Ausführung Ablauf

fest unten

Farbton

silber

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

100,00

Höhe (mm)

55,00 - 80,00

Länge (mm)

1.000,00

Ablaufrichtung

horizontal

Bauart

Bodeneinbau