Maschenrost SLR M 588-50-1000 30x10 5t ST

Richard Brink

Eigenschaften

HAN:

SLR M 588-50-1000 30x10 5t ST

Farbton

silber

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

388,00

Höhe (mm)

40,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15

Nennweite DN

500,00