Roto Frank Treppen Bodentreppen profiLine F30

Roto Frank Treppen

Eigenschaften

Ausführung

Einschubtreppen, Falttreppen

Feuerbeständigkeit

30 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 30

Treppenform

gerade

Werkstoff

Holz

Art der Verriegelung

Drehverschluss

Bedienung

manuell

Holzart

Buche, Kiefer

Klasse Luftdurchlässigkeit

4

Werkstoff Trag- und Trittkonstruktion

Holz

Breite Trittstufe (mm)

80.000,00

max. Belastbarkeit (kg)

150,00

Dichtung

Umlaufende Dichtung