Mosa Classics Kho Liang Ie Collection Wandfliese

Royal Mosa

Eigenschaften



Anwendungsbereich

Büro und Verwaltung, Gewerbliche Flächen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Wohnungsbau

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Oberfläche

glänzend, glasiert, matt

Produkt

Fliese

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

100,00

Dicke (mm)

7,80

Länge (mm)

100,00

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIII

Bruchlast (N)

600,00

Fugenbreite (mm)

3,00

Reflexionsgrad (%)

85,00

Serie

Classics Kho Liang Ie Collection

Farbcode

16901, 16902, 16903, 16904, 16905, 16906